|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：  2017版实施细则新增/修订标准实施要求 | | | | | | | |
| 一、电动汽车标准 | | | | | | | |
| 序号 | 标准号及名称 | 新增/修订/取消 | 标准实施说明 | 发布日期 | 实施日期 | 认证执行日期 | 换版差异补测建议 |
| 1 | QC/T 742—2006电动汽车用铅酸蓄电池 | 新增 | - | 2006-3-7 | 2006-8-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 2 | GB/T 31484—2015电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 | 新增 | 6.5工况循环暂不执行。 | 2015-5-15 | 2015-5-15 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 3 | GB/T 31485—2015电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 | 新增 | 6.3.7电池模块的挤压试验暂不执行；6.2.8、6.3.8针刺试验暂不执行。 | 2015-5-15 | 2015-5-15 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 4 | GB/T 31486—2015电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法 | 新增 |  | 2015-5-15 | 2015-5-15 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 5 | GB/T 31467.3—2015电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分：安全性要求与测试方法 | 新增 | 对于由车体包覆并构成电池包箱体的，要带箱体/车体测试；电池包或系统尺寸较大，无法进行台架安装测试时，可进行子系统测试。 | 2015-5-15 | 2015-5-15 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 6 | QC/T 741-2014车用超级电容器 | 新增 | 6.2.11、6.3.8循环寿命暂不执行。 | 2014-10-14 | 2015-4-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 7 | GB/T 18333.2—2015电动汽车用锌空气电池 | 新增 | 对水系电解液蓄电池6.2.4、6.3.4暂不执行。 | 2015-2-4 | 2015-9-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 8 | GB/T 18488.1—2015电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 | 新增 | 5.7 可靠性试验暂不执行；  5.6.7 电磁兼容性结合GB/T18387电磁兼容考核；附录A 暂不执行。 | 2015-2-4 | 2015-9-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 9 | GB/T 18488.2—2015电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 | 新增 | 9.4.3中对于混合动力电动汽车，驱动电机的随机振动试验可按照车身安装位置的振动要求执行；9.7 电磁兼容性暂不执行。  10 可靠性试验暂不执行； | 2015-2-4 | 2015-9-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 10 | GB/T 20234.1—2015电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 | 新增 | - | 2015-12-28 | 2016-1-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 11 | GB/T 20234.2—2015电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接 | 新增 | - | 2015-12-28 | 2016-1-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 12 | GB/T 20234.3—2015电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接 | 新增 | - | 2015-12-28 | 2016-1-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 13 | GB/T 18487.1-2015电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 | 新增 | - | 2015-12-28 | 2016-1-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 14 | GB/T 27930-2015电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 | 新增 | - | 2015-12-28 | 2016-1-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 15 | GB/T 18384.1—2015电动汽车 安全要求 第1部分：车载可充电储能系统(REESS) | 新增 | 5.1.2（除乘用车和N1 类车辆外的其他汽车）绝缘电阻测试条件，可在室温条件下进行； 5.2 污染度暂不执行； 5.3 有害气体和其他有害物质排放暂不执行。 | 2015-5-15 | 2015-10-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 16 | GB/T 18384.2—2015电动汽车 安全要求 第2部分：操作安全和故障防护 | 新增 | 6.用户手册涉及项目暂不执行； 8 紧急响应涉及项目暂不执行。 | 2015-5-15 | 2015-10-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 17 | GB/T 18384.3—2015电动汽车 安全要求 第3部分：人员触电防护 | 新增 | 6.3.3 电容耦合暂不执行；7.2（除乘用车和N1 类车辆外的其他汽车）绝缘电阻测试条件，可在室温条件下进行； 9.用户手册涉及项目暂不执行。 | 2015-5-15 | 2015-10-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 18 | GB/T 18386—2005电动汽车 能量消耗率和续驶里程 试验方法 | 新增 | - | 2005-7-13 | 2006-2-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 19 | GB/T 18387—2017电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法 | 修订 | 代替GB/T 18387—2008 | 2017-05-12 | 2017-12-1 | 新申请认证的产品自标准实施之日起实施；已获证产品自标准实施之日起第13个月开始实施。 | 补测 |
| 20 | GB/T 4094.2—2005电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 | 新增 | - | 2005-7-13 | 2006-2-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 21 | GB/T 19836—2005电动汽车用仪表 | 新增 | 仅执行整车测试部分。 | 2005-7-13 | 2006-2-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 22 | GB/T 24552—2009电动汽车风窗玻璃除霜除雾系统的性能要求及试验方法 | 新增 | 5.1.1除霜试验环境温度对于燃料电池电动汽车为-10℃。 | 2009-10-30 | 2010-7-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 23 | GB/T 31498—2015电动汽车碰撞后安全要求 | 新增 | 采用B级电压的燃料电池电动汽车应符合本标准规定。 | 2015-5-15 | 2015-10-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 24 | GB/T 19753—2013轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 | 新增 | - | 2013-12-31 | 2014-6-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 25 | GB/T 19754—2015重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 | 新增 | - | 2015-5-15 | 2015-10-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 26 | GB 19755-2016轻型混合动力电动汽车污染物排放控制要求及测量方法 | 新增 | - | 2016-8-22 | 2016-9-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 27 | GB/T 24549—2009燃料电池电动汽车 安全要求 | 新增 | - | 2009-10-30 | 2010-7-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 28 | GB/T 26779—2011燃料电池电动汽车 加氢口 | 新增 | - | 2011-7-20 | 2012-1-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 29 | GB/T 26990—2011燃料电池电动汽车 车载氢系统 技术条件 | 新增 | - | 2011-9-29 | 2012-3-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 30 | GB/T 29126—2012燃料电池电动汽车 车载氢系统 试验方法 | 新增 | - | 2012-12-31 | 2013-7-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 31 | QC/T 838—2010超级电容电动城市客车 | 新增 | 5.1.3.1 条绝缘、5.2.1 条高压电器设备及布线、5.3 条低压电器设备及电路设施暂不执行。 | 2010-11-22 | 2011-3-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 32 | GB/T 19751—2005混合动力电动汽车安全要求 | 取消 | - | - | - | - | - |
| 33 | QC/T 743－2006 电动汽车用锂离子蓄电池 | 取消 | - | - | - | - | - |
| 34 | QC/T 744－2006电动汽车用金属氢化物镍蓄电池 | 取消 | - | - | - | - | - |
| 二、传统汽车标准 | | | | | | | |
| 1 | GB18352.6-2016轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国 第六 阶段） | 修订 | 代替GB18352.5-2013 | 2016-12-23 | 2020-7-1 | 按标准要求实施。 | 应补做Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ型试验 |
| 2 | GB11562-2014驾驶员前方视野 | 修订 | 代替GB11562-1994 | 2014-12-31 | 2015-7-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | 补测"S"区域部分项目的试验 |
| 3 | GB27887-2011儿童乘员用约束系统 | 新增 | 已有单独规则CNCA-C22-03：2014，本次修订列入整车规则。对于整车后排座椅自带儿童约束系统的产品，要求其应满足GB27887-2011的要求，但不必单独获证。 | 2011-12-30 | 2012-7-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 4 | GB1589-2016汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值 | 修订 | 代替GB1589-2004 | 2016-7-26 | 2016-7-26 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | 不需要补做 |
| 5 | GB19151-2003三角警告牌 | 新增 | - | 2003-5-23 | 2003-11-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 6 | QC/T 932-2012道路运输液体危险货物罐式车辆紧急切断阀 | 新增 | 2014版实施细则已纳入(项目号：06-04)，本次公告纳入 | 2012-12-28 | 2013-6-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 7 | GB9743-2015轿车轮胎 | 修订 | 代替GB9743-2007 | 2015-2-4 | 2016-2-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | 不需要补做 |
| 8 | GB9744-2015载重汽车轮胎 | 修订 | 代替GB9744-2007 | 2015-2-4 | 2016-2-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | 不需要补做 |
| 9 | GB/T24160-2009车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶 | 新增 | - | 2009-6-25 | 2010-1-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 10 | GB/T17259-2009机动车用液化石油气钢瓶 | 新增 | - | 2009-6-25 | 2010-4-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 11 | GB/T17258-2011汽车用压缩天然气钢瓶 | 新增 | - | 2011-12-30 | 2012-12-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 12 | GB18408-2015汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 | 修订 | 代替GB18408-2001 | 2015-10-9 | 2016-7-1 | 新申请认证的产品自公告发布之日起实施；已获证产品自2018年7月1日开始实施。 | 不需要补做 |
| 13 | GB19239-2013燃气汽车专用装置安装要求 | 新增 | - | 2013-9-18 | 2014-7-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 14 | GB32087-2015轻型汽车牵引装置 | 新增 | - | 2015-10-9 | 2016-7-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 15 | GB32086-2015特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法 | 新增 | - | 2015-10-9 | 2016-7-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 16 | GB30678-2014客车用安全标志和信息符号 | 新增 | - | 2014-12-31 | 2015-7-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | - |
| 17 | GB27999-2014乘用车燃料消耗量评价方法及指标 | 修订 | 代替GB 27999－2011 | 2014-12-22 | 2016-1-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | 补测 |
| 18 | GB/T19515-2015道路车辆可再利用率和可回收利用率计算方法 | 修订 | 代替GB/T19515-2004 | 2015-9-11 | 2015-12-1 | 新申请认证的产品自认监委2017年第13号公告发布之日起实施；已获证产品自该公告发布之日起第13个月开始实施。 | 补测 |
| 19 | [GB 4094-2016](http://new.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB%204094-2016%27)汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 | 修订 | 代替GB 4094-1999 | 2016-12-30 | 2019-7-1 | 按标准要求实施。 | 不需要补做 |
| 20 | [GB 4660-2016](http://new.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=%27GB%204660-2016%27)机动车用前雾灯配光性能 | 修订 | 代替GB 4660-2007 | 2016-12-30 | 2017-1-1 | 按标准要求实施。 | 不需要补做 |
| 21 | 汽车的空调应有使用制冷剂的标识或相应的证明文件，禁止使用CFC12 | 取消 | - | - | - | - | - |