**1121类电动自行车用锂离子蓄电池产品**

**强制性认证检测收费标准**

**产品名称：电动自行车用锂离子蓄电池**

**实施规则：CNCA-C11-21：2024**

**检测标准：GB 43854-2024**

| 组号 | 检验项目 | | 要求 | 试验方法 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池 | 标志 | 5.1.6 | 6.3.6 | 100 |
| 过充电 | 5.1.1 | 6.3.1 | 1500 |
| 过放电 | 5.1.2 | 6.3.2 | 1000 |
| 外部短路 | 5.1.3 | 6.3.3 | 1500 |
| 热滥用 | 5.1.4 | 6.3.4 | 2000 |
| 针刺 | 5.1.5 | 6.3.5 | 2500 |
| 合计 | |  |  |  | 8600 |
| 2 | 电池组 | 标志 | 5.2.7 | 6.4.7 | 400 |
| I2（A）放电 | 6.2.2.3 | 6.2.2.3 | 3000 |
| 静电放电 | 5.2.1.1 | 6.4.1.1 | 1800 |
| 过放电 | 5.2.1.3 | 6.4.1.3 | 1000 |
| 过充电 | 5.2.1.2 | 6.4.1.2 | 1000 |
| 温度保护 | 5.2.1.6 | 6.4.1.6 | 1000 |
| 外部短路 | 5.2.1.4 | 6.4.1.4 | 1500 |
| 互认协同充电 | 5.2.5 | 6.4.5 | 500 |
| 数据采集 | 5.2.6 | 6.4.6 | 500 |
| 绝缘电阻 | 5.2.1.7 | 6.4.1.7 | 500 |
| 挤压 | 5.2.2.1 | 6.4.2.1 | 2500 |
| 加速度冲击 | 5.2.2.2 | 6.4.2.2 | 1200 |
| 振动 | 5.2.2.3 | 6.4.2.3 | 3500 |
| 自由跌落 | 5.2.2.4 | 6.4.2.4 | 800 |
| 提把强度 | 5.2.2.5 | 6.4.2.5 | 800 |
| 阻燃性a | 5.2.3.6 | 6.4.3.6 | 2000 |
| 低气压 | 5.2.3.1 | 6.4.3.1 | 800 |
| 过流放电 | 5.2.1.5 | 6.4.1.5 | 1500 |
| 温度循环 | 5.2.3.2 | 6.4.3.2 | 2500 |
| 浸水 | 5.2.3.3 | 6.4.3.3 | 800 |
| 盐雾 | 5.2.3.4 | 6.4.3.4 | 5000 |
| 湿热循环 | 5.2.3.5 | 6.4.3.5 | 3600 |
| 热扩散 | 5.2.4 | 6.4.4 | 5000 |
| 合计 | |  |  |  | 41200 |
| 电池模组合计 | | |  |  | 49800元 |