
中国质量认证中心强制性产品认证检测费收费标准

产品名称：摩托车  

	序号
	检 测 项 目 及 依 据 标 准
	单位
	原收费标准（元）
	调整后收费

标准比原标准降低比例
	备  注

	1
	车辆识别代号（VIN) （GB 16735-2019、 GB 16737-2019）
	次·辆
	180
	10%
	

	2
	车速表指示误差值（GB 7258-2017）
	次·辆
	450
	10%
	

	3
	车辆标志（GB 7258-2017）
	次·辆
	360
	10%
	

	4
	转向装置（GB 7258-2017）
	次·辆
	450
	10%
	

	5
	整车前照灯光束照射位置及发光强度（GB 7258-2017）
	次·辆
	540
	10%
	

	6
	三轮车辆整车整备质量（GB 7258-2017）
	次·辆
	300
	10%
	

	7
	车速受限车辆的最高车速（GB 7258-2017）
	次·辆
	1000
	10%
	

	8
	转向轴轴荷比（GB 7258-2017）
	次·辆
	300
	10%
	

	9
	乘坐人数核定（GB 7258-2017）
	次·辆
	200（两轮）

/300（三轮）

/300（座垫）
	10%
	

	10


	安全防护装置
	间接视野装置（GB 7258-2017）
	次·辆
	400（两轮）

/600（三轮）
	10%
	

	
	
	前风窗玻璃刮水器（GB 7258-2017）
	
	
	
	

	
	
	燃料系统的安全保护（GB 7258-2017）
	
	
	
	

	
	
	发动机的排气管口（GB 7258-2017）
	
	
	
	

	11
	摩托车外廓尺寸（GB 7258-2017）
	次·辆
	450
	10%
	

	12
	侧倾稳定角（GB 7258-2017）
	次·辆
	720
	10%
	

	13
	驻车稳定角（GB 7258-2017）
	次·辆
	450
	10%
	

	
	驻车制动性能（GB 7258-2017）
	
	
	10%
	

	14
	操纵件、指示器及信号装置的图形符号（GB 15365-2008）
	次·辆
	270
	10%
	

	14'
	操纵件、指示器及信号装置的图形符号（GB 15365-2025）
	次·辆
	270
	10%
	

	15
	加速噪声（GB 16169-2005）
	含纤维吸声材料
	次·辆
	3150
	10%
	

	
	
	不含纤维吸声材料
	
	1350
	10%
	

	16
	定置噪声（GB 4569-2005）
	次·辆
	450
	10%
	

	17
	燃油消耗量（GB 15744-2019）
	次·辆
	详见附表3
	10%
	

	18
	电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程、能量消耗率及剩余电量指示
	GB/T 24157-2017
	次·辆
	9500
	10%
	电动机额定电压*蓄电池容量3 kW·h以上车辆，检测费增加50%

	19
	喇叭性能及安装要求
	单体性能
	GB 15742-2019
	次·辆
	详见附表5
	10%
	

	
	
	安装要求
	GB 15742-2019
	次·辆
	450
	10%
	

	
	
	
	GB 7258-2017
	
	
	
	

	20
	电磁场发射强度
	GB/T 18387-2017
	第2、3、4、5（不选择户外试验场地进行试验）、6.1、6.2、6.3、6.4、7、8（道路负荷要求除外）条
	次·辆
	10000
	10%
	

	21
	电磁兼容性
	窄带发射
	GB 34660-2017
	次·辆
	5400
	10%
	

	
	
	宽带发射
	
	
	5400
	10%
	

	
	
	抗干扰性能
	
	
	26800
	10%
	

	22
	制动性能

(GB 20073-2018)
	详见附表1
	10%
	

	23
	后视镜性能及安装要求

（GB 17352-2010）


	单体性能
	次·辆
	详见附表6
	10%
	

	
	
	安装要求
	次·辆
	450
	10%
	

	24
	间接视野装置性能及安装要求

（GB 15084-2022）
	单体性能
	次·辆
	详见附表7
	10%
	

	
	
	安装要求
	次·辆
	450
	10%
	

	25
	防盗装置( GB 17353-2014)
	次·辆
	900
	10%
	

	25'
	防盗装置( GB 17353-2024)
	锁止装置要求
	锁止装置要求（不含电磁兼容）
	次·辆
	900
	10%
	锁止装置要求（不含电磁兼容）

	
	
	
	电磁抗扰性试验
	次·辆
	26800
	10%
	锁止装置要求（电磁兼容）

	
	
	定位装置要求
	定位装置要求
	次·辆
	600
	10%
	标准5.3.1-5.3.3a）条款检查

	
	
	
	定位装置电磁兼容性试验
	次·辆
	30000
	10%
	电磁兼容性试验

	
	
	
	定位性能试验
	次·辆
	6000
	10%
	定位性能试验

	26
	照明和光信号装置的安装
	GB 18100.1-2010
	次·辆
	2250
	10%
	

	
	
	GB 18100.2-2010
	
	
	10%
	

	
	
	GB 18100.3-2010
	
	
	10%
	

	26'
	照明和光信号装置的安装

（GB 18100-2025）
	基本配置
	次·辆
	2800注
	10%
	注前照灯安装1000元，其余灯具安装450元，上限2800元

	
	
	“紧急制动信号”（选装）
	次·辆
	1500
	10%
	

	
	
	“追尾警告信号”（选装）
	次·辆
	2250
	10%
	

	
	
	“自动控制远光”（路试）（选装）
	次·辆
	14400
	10%
	8种路况或交通情况，每种1800元

	
	
	“ADB”（路试）（选装）
	次·辆
	14400
	10%
	8种路况或交通情况，每种1800元

	27
	外部凸出物（GB 20074-2017）
	次·辆
	2250
	10%
	

	28
	乘员扶手和脚踏（GB 20075-2020）
	每套配置·辆
	1800-（乘员扶手900元，脚踏900元）
	10%
	单车认证收费0元

	29
	燃油箱安全性能要求

（GB 19482-2004）
	金属油箱
	次·辆
	1800
	10%
	

	
	
	非金属油箱
	
	14850
	10%
	

	29'
	燃油箱安全性能要求

（GB 19482-2025）
	金属油箱
	次·辆
	2500
	10%
	

	
	
	非金属油箱
	
	23000
	10%
	

	30
	排气污染物排放（国四）


	预循环
	GB 14622-2016

（摩托车）                  GB 18176-2016     （轻便摩托车）
	详见附表2
	10%
	

	
	
	I型试验
	
	
	10%
	

	
	
	II型试验
	
	
	10%
	

	
	
	III型试验
	
	
	10%
	

	
	
	IV型试验
	
	
	10%
	单车认证收费0元

	
	
	V型试验（指出耐久里程）
	
	
	10%
	

	
	
	OBD系统试验
	
	
	10%
	单车认证收费500元

	
	
	炭罐初始工作能力试验
	
	
	10%
	多个炭罐累积计费

	
	
	贵金属含量试验
	
	
	10%
	多个单体的结构分别测试，累积计费

	31
	电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求

（GB 24155-

2020）
	一般要求
	次·辆
	50
	10%
	

	
	
	电气安全要求
	动力蓄电池
	
	200
	10%
	

	
	
	
	带电部分的触电防护
	
	400
	10%
	

	
	
	
	外露可导电部分的触电保护
	
	50
	10%
	

	
	
	
	电动摩托车与充电电源连接要求
	
	50
	10%
	

	
	
	
	过流保护装置
	
	50
	10%
	

	
	
	操作安全要求
	起动
	
	50
	10%
	

	
	
	
	行驶和停车
	
	250
	10%
	

	
	
	标志和警示语要求
	
	50
	10%
	

	
	
	外露可导电部件电位均衡
	
	300
	10%
	

	
	
	外露可导电部件与B级电压系统之间的绝缘电阻
	
	50
	10%
	

	
	
	绝缘电阻
	B级电路绝缘电阻
	
	5000


	10%
	

	
	
	
	洗车测试
	
	
	10%
	

	
	
	
	雨淋测试
	
	
	10%
	

	
	
	
	涉水测试
	
	
	10%
	

	
	
	
	防水试验后（静置24h）
	
	
	10%
	

	
	
	车载充电机的输入端的耐电压及绝缘电阻
	
	1000
	10%
	

	
	
	剩余电量显示
	
	1000
	10%
	

	32

	前照灯配光性能

（GB 5948-1998、GB 19152-2016、GB 4599-2007、GB 21259-2007、

GB 25991-2010）


	/
	详见附表8-1；

详见附表8-2


	10%
	

	
	光信号装置的配光性能

（GB 17509-2008、GB 4660-2016、GB 11554-2008、GB 15235-2007）
	/


	
	10%
	

	
	回复反射器（GB 11564-2008）
	侧反射器
	/
	6210或7360
	10%
	当侧回复反射器及后回复反射器，选做防水防尘试验的检测费用为7360

	
	
	后反射器
	
	
	10%
	

	32'
	道路照明装置
	前照灯（GB 19152-2025）
	/
	详见附表9
	10%
	

	
	
	前雾灯GB 4599-2024）
	
	
	
	

	
	光信号装置配光性能
	转向灯、前位灯、后位灯、制动灯、后牌照灯、倒车灯（GB17510-2025或GB 5920-2024）
	/
	
	
	

	
	
	后雾灯、昼间行驶灯（GB 5920-2024）
	/
	
	
	

	
	回复反射器（GB 11564-2024）
	侧反射器
	/
	
	
	

	
	
	后反射器
	
	
	
	

	33
	制动软管（GB 16897-2022）
	液压
	/
	详见附表4
	10%
	

	34
	摩托车轮胎（GB 518-2020）
	/
	执行单体零部件强制认证检测收费
	10%
	

	35
	轿车轮胎(GB 9743-2024及第1号修改单)
	/
	执行单体零部件强制认证检测收费
	10%
	

	36
	载重汽车轮胎(GB 9744-2024及第1号修改单)
	/
	执行单体零部件强制认证检测收费
	10%
	

	37
	风窗玻璃（GB 9656-2021）
	/
	执行单体零部件强制认证检测收费
	10%
	汽车安全玻璃

	38
	发动机最大扭矩和最大净功率（GB/T 20076-2021）
	次·台
	5400
	10%
	


    附表1

	检测标准
	GB 20073-2018（基础制动性能）

	产品名称
	检测项目名称
	适用车型
	标准条款
	收费标准

（元/次）

	摩托车
	最高车速
	L1、L2、L3、L4、L5
	3.14
	1800

	
	磨合
	L1、L2、L3、L4、L5
	附录A.2.5
	15000

	
	单独操作制动控制器的干式制动试验
	L1、L2、L3、L4、L5
	附录A.3.1
	2250（满载）

	
	
	
	
	1500（轻负载）

	
	同时操作制动控制器的干式制动试验
	L3、L4、L5
	附录A.3.2
	2250

	
	高速制动试验
	L3、L4、L5且Vmax＞125km/h
	附录A.3.3
	2250

	
	湿式制动试验
	L1、L2、L3、L4、L5
	附录A.3.4
	2500

	
	驻车制动系统试验
	L2、L4、L5
	附录A.3.5
	900

	
	防抱死制动系统试验
	L1、L3
	附录B
	72250或32250（详见ABS检测收费标准明细）

	
	多回路行车制动系统的部分失效试验
	装有多回路行车制动系统的L3、L4、L5
	附录C
	4000

	
	助力制动系统失效试验
	L1、L2、L3、L4、L5
	附录D
	4000

	
	联动制动系统失效试验
	L1、L2、L3、L4、L5
	附录E
	4000

	
	衰退试验
	L3、L4、L5
	附录A.3.6
	3750


	检测标准
	GB 20073-2018（ABS制动性能）

	检测项目名称
	收费标准（单次）
	试验次数

	
	
	单通道
	双通道

	ABS

试验
	高摩擦系数路面制动试验
	4500
	1
	1

	
	低摩擦系数路面制动试验
	5500
	1
	1

	
	高摩擦系数路面上的车轮抱死检查
	4500
	1
	3

	
	低摩擦系数路面上的车轮抱死检查
	5500
	1
	3

	
	由高至低摩擦系数路面过渡时的车轮抱死检查
	5000
	1
	3

	
	由低至高摩擦系数路面过渡时的车轮抱死检查
	5000
	1
	3

	
	防抱死制动系统出现电气故障后的制动性能
	2250
	1
	1

	合计费用
	32250
	72250


    附表2
	检测标准
	GB 14622-2016、GB 18176-2016

	检测项目名称
	收费标准（元/次）

	预循环
	两轮摩托车
	Ⅰ、Ⅱ类
	1500

	
	
	Ⅲ类
	2000

	
	三轮摩托车
	汽油机
	1000

	
	
	柴油机
	1000

	
	轻便摩托车
	1000

	Ⅰ型试验
	两轮摩托车
	Ⅰ、Ⅱ类
	7100

	
	
	Ⅲ类
	10700

	
	三轮摩托车
	汽油机
	6200

	
	
	柴油机
	7000

	
	轻便摩托车
	6200

	Ⅱ型试验
	双怠速
	1350

	
	自由加速烟度
	3000

	Ⅲ型试验
	200

	Ⅳ型试验
	16000

	炭罐初始工作能力试验
	3000

	贵金属含量试验
	5000

	Ⅴ型试验
	污染控制装置耐久性
	耐久里程*4.5元/公里+预循环费用+I型试验费用

	车载诊断（OBD）试验
	两轮摩托车
	Ⅰ、Ⅱ类
	2000+预循环费用

	
	
	Ⅲ类
	

	
	三轮摩托车
	汽油机
	

	
	
	柴油机
	

	
	轻便摩托车
	


附表3

	检测标准
	GB 15744-2019

	序号
	检测项目名称
	单位
	收费标准（元）
	备注

	1
	燃油消耗
	次•辆
	碳平衡法  

     a)L3、L4（I型试验）： 0元；

     b)L1、L2、L5（I型+II型试验）：4600元

流量测量法、容积测量法、称量测量法
     a)L3、L4（I型试验）：参照GB14622-2016、GB 18176-2016;

     b)L1、L2、L5（I型+II型试验）参照GB14622-2016、GB18176-2016 +4600元
	


附表4 

	检测标准
	GB 16897-2022

	检测项目名称
	标准条款
	收费标准（元）

	性能要求
	缩颈后内孔通过量
	5.2，5.3.1
	400

	
	最大膨胀量
	5.2，5.3.2
	2400（公称内径＞5.0mm的制动软管为1600）

	
	爆裂强度
	5.2，5.3.3
	3000

	
	制动液的相容性
	5.2，5.3.4
	4600（包含制动液浸泡处理1400、缩颈后内孔通过量200、爆裂强度3000）

	
	屈挠疲劳
	5.2，5.3.5
	1800

	
	抗拉强度
	5.2，5.3.6
	2200

	
	吸水性
	5.2，5.3.7
	8400（包含浸水处理1400、爆裂强度3000、屈挠疲劳1800、抗拉强度2200）

	
	耐寒性
	5.2，5.3.8
	1500

	
	耐臭氧性
	5.2，5.3.9
	2500

	
	耐动态臭氧性
	5.2，5.3.10
	2300

	
	耐高温脉冲性
	5.2，5.3.11
	6000（包含耐高温脉冲性3000、爆裂强度3000）

	
	接头耐腐蚀性
	5.2，5.3.12
	1100


附表5

	检测标准
	GB 15742-2019

	序号
	检测项目名称
	单位
	收费标准（元）

	1
	一般要求
	次
	90

	2
	声压级
	次
	900

	3
	耐久性（7KW以下）
	次
	1260

	4
	耐久性（7KW以上）
	次
	3060


附表6
	 检测标准
	GB 17352-2010

	序号
	检测项目名称
	单位
	收费标准（元）

	1
	通用要求
	次
	180

	2
	反射面尺寸
	次
	270

	3
	反射面曲率半径
	次
	450

	4
	反射率
	次
	360

	5
	撞击性能
	次
	900

	6
	抗弯曲性能
	次
	360


附表7
	检测标准
	GB 15084-2022

	 产品名称
	序号
	检测项目名称
	单位
	收费标准
（元）
	备     注

	汽车后视镜
	1
	通用要求
	次
	180
	

	
	2
	尺寸
	次
	270
	

	
	3
	反射面曲率半径
	次
	900
	

	
	4
	反射率
	次
	900
	

	
	5
	撞击性能
	次
	1350
	

	
	6
	抗弯曲性能
	次
	900
	

	I类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类CMS
	序号
	检测项目名称
	单位
	收费标准（元）
	备     注

	
	
	
	
	单侧单个成像系统单价
	另一侧单个成像系统单价
	

	
	1
	通用要求
	次
	200
	
	单侧单个成像系统

	
	2
	亮度调节
	次
	2000
	
	说明手动或自动调节方式

	
	3
	方向均匀性
	次
	10000
	10000
	左右侧单个成像系统均需测试

	
	4
	横向均匀性
	次
	4000
	
	屏幕端自显70%中性灰

	
	5
	亮度和对比度复现
	次
	20000
	20000
	左右侧单个成像系统均需测试

	
	6
	灰度等级复现
	次
	4000
	
	

	
	7
	色彩还原
	次
	4000
	
	

	
	8
	弥散
	次
	4000
	4000
	左右侧单个成像系统均需测试

	
	9
	光晕和镜头眩光
	次
	4000
	4000
	左右侧单个成像系统均需测试

	
	10
	点光源
	次
	8300
	
	

	
	11
	锐度
	次
	5000
	5000
	左右侧单个成像系统均需测试

	
	12
	景深
	次
	8000
	8000
	左右侧单个成像系统均需测试

	
	13
	几何畸变
	次
	6000
	
	

	
	14
	闪烁
	次
	4000
	4000
	左右侧单个成像系统均需测试

	
	15
	帧率
	次
	5000
	
	

	
	16
	成像时间
	次
	5000
	
	监视器自显黑白画面切换

	
	17
	系统延迟
	次
	8000
	
	

	
	18
	监视器高亮度引起的眩光
	次
	2000
	
	

	
	19
	撞击试验
	次
	1500
	
	

	
	20
	放大倍数
	次
	10000
	
	左右侧单个成像系统均需测试

	
	21
	分辨率
	次
	10000
	
	左右侧单个成像系统均需测试

	
	22
	放大倍数宽高比
	次
	0
	
	左右侧单个成像系统均需测试

费用包含于7.1.8

	Ⅴ类、Ⅵ类CMS
	1
	通用要求
	次
	200
	
	单侧单个 成像系统

	
	2
	功能要求
	次
	25800
	
	

	
	3
	发现距离、显示物体尺寸
	次
	24000
	
	


附表8-1
	检测标准
	GB 5948-1998、GB 19512-2016

	产 品 名 称
	  序号
	检测项目名称
	单位
	收费标准
（元）
	备 注

	摩托车外部照明
	1
	色度
	灯丝
	90
	灯丝灯泡光源

	
	2
	色度
	功能
	180
	灯丝灯泡光源除外

	
	3
	光电参数
	灯丝
	252
	

	
	4
	显色性
	功能
	400
	LED

	
	5
	近光光源模块目标光通量
	功能
	560
	LED

	
	6
	前照灯配光性能
	功能
	2088
	

	
	7
	点灯12H后，并复测
	次
	2000
	LED、两次

	
	8
	污染前照灯，并复测
	次
	500
	LED、两次

	
	9
	明暗截至线变化试验
	次
	800
	LED、一次

	
	10
	点灯12H后，并复测
	次
	1800
	LED光源除外、两次

	
	11
	污染前照灯，并复测
	次
	450
	LED光源除外、两次

	
	12
	明暗截至线变化试验
	次
	720
	LED光源除外、两次

	
	13
	照度和色度稳定性试验
	次
	1620
	LED、两次

	
	14
	UV含量
	次
	1200
	LED

	
	15
	极性反接和过电压
	次
	1200
	LED

	
	16
	机械磨损试验（整灯/配光镜）
	次
	900
	仅塑料配光镜

	
	17
	涂层附着力试验（整灯/配光镜）
	次
	180
	仅塑料配光镜

	
	18
	耐化学试剂试验
	试样
	90
	仅塑料配光镜、3件样品

	
	19
	耐洗涤剂试验
	试样
	180
	仅塑料配光镜、3件样品

	
	20
	耐燃油试验
	试样
	90
	仅塑料配光镜、3件样品

	
	21
	透过率及漫射透过率测量
	试样
	270
	仅塑料配光镜、9件样品

	
	22
	塑料配光镜材料机械磨损试验
	试样
	900
	仅塑料配光镜、3件样品

	
	23
	塑料配光镜材料涂层附着力试验
	试样
	180
	仅塑料配光镜、1件样品

	
	24
	耐温试验
	试样
	/
	认可报告

	
	25
	光源辐照试验
	试样
	/
	认可报告

	
	26
	塑料抗UV辐射组件
	次
	15000
	低UV辐射光源或光学组件已使用抗UV防护免做，认可报告

	
	27
	耐温度循环试验
	次
	2200
	LED、选做

	
	28
	耐温度循环试验后配光性能
	次
	5184
	LED、选做


附表8-2

	检测标准
	GB 4599-2007、GB 21259-2007、GB 25991-2010、GB 4660-2016 、

GB 11554-2008；GB 15235-2007、GB 17509-2008

	产 品 名 称
	  序号
	检测项目名称
	单位
	收费标准
（元）
	备  注

	汽车前照灯/前雾灯
	1
	色度
	灯丝
	90
	

	
	2
	色度
	功能
	180
	灯丝灯泡光源除外

	
	3
	光电参数
	灯丝
	63
	

	
	4
	显色性
	功能
	400
	LED

	
	5
	近光光源模块目标光通量
	功能
	560
	LED

	
	6
	配光性能
	灯丝
	1296
	灯丝灯泡

	
	7
	配光性能
	功能
	2592
	灯丝灯泡光源除外

	
	8
	点灯12H后，并复测
	次
	2000
	LED、两次

	
	9
	污染前照灯，并复测
	次
	500
	LED、两次

	
	10
	明暗截至线变化试验
	次
	800
	LED、一次

	
	11
	点灯12H后，并复测
	次
	1800
	LED光源除外、两次

	
	12
	污染前照灯，并复测
	次
	450
	LED光源除外、两次

	
	13
	明暗截至线变化试验
	次
	720
	LED光源除外、一次

	
	14
	照度和色度稳定性试验
	次
	1620
	LED

	
	15
	UV含量
	次
	1200
	LED

	
	16
	极性反接和过电压
	次
	1200
	LED

	
	17
	机械磨损试验（整灯/配光镜）
	次
	900
	仅塑料配光镜

	
	18
	涂层附着力试验（整灯/配光镜）
	次
	180
	仅塑料配光镜

	
	19
	耐化学试剂试验
	试样
	90
	仅塑料配光镜、3件样品

	
	20
	耐洗涤剂试验
	试样
	180
	仅塑料配光镜、3件样品

	
	21
	耐燃油试验
	试样
	90
	仅塑料配光镜、3件样品

	
	22
	透过率及漫射透过率测量
	试样
	270
	仅塑料配光镜、9件样品

	
	23
	塑料配光镜材料机械磨损试验
	试样
	900
	仅塑料配光镜、3件样品

	
	24
	塑料配光镜材料涂层附着力试验
	试样
	180
	仅塑料配光镜、1件样品

	
	25
	耐温试验
	试样
	/
	认可报告

	
	26
	光源辐照试验
	试样
	/
	认可报告

	
	27
	塑料抗UV辐射组件
	次
	15000
	塑料组件满足低UV要求免做

	
	28
	耐温度循环试验
	次
	2200
	LED、选做

	
	29
	耐温度循环试验后配光性能
	次
	5184
	LED、选做

	其它灯具
	1
	光色
	功能
	864
	

	
	2
	光电参数
	功能
	720
	

	
	3
	配光性能
	功能
	1440
	


附表9 
	检测标准
	GB4599-2024、GB5920-2024、GB11564-2024、GB 19152-2025、

GB 17510-2025

	产品名称
	序号
	检测项目名称
	单位
	收费

标准
（元）
	备     注

	前雾灯
	1
	色度
	功能
	180
	

	
	2
	光电参数
	灯丝
	252
	

	
	3
	配光性能
	功能
	2592
	

	
	4
	照度和色度稳定性（2样品）
	次
	3240
	

	
	5
	点灯12h并复测（2样品）
	次
	4000
	

	
	6
	污染复测（2样品）
	次
	1000
	

	
	7
	明暗截止线变化
	次
	800
	

	
	8
	机械磨损
	次
	900
	

	
	9
	涂层附着力
	次
	180
	

	
	10
	红光成分（远近光）*
	次
	800
	

	
	11
	UV含量*
	次
	1200
	

	
	12
	配光镜材料试验

（明细见下方）
	试样
	6390
	

	
	13
	抗UV辐射组件
	次
	15000
	

	塑料配光镜
	1
	耐温试验
	试样
	8640
	

	
	2
	耐候性试验
	试样
	75600
	

	
	3
	耐化学试剂试验

（3件样品）
	试样
	270
	

	
	4
	耐洗涤剂试验

（3件样品）
	试样
	540
	

	
	5
	耐燃油试验

（3件样品）
	试样
	270
	

	
	6
	透过率及漫射透过率测量（9件样品）
	试样
	2430
	

	
	7
	机械磨损试验（3件样品）
	试样
	2700
	

	
	8
	涂层附着力试验
	试样
	180
	

	汽车前位灯、后位灯、制动灯、后雾灯、昼间行驶灯、牌照板照明装置、转向灯（灯丝灯泡）
	1
	光电参数
	灯丝
	720
	

	
	2
	光色
	功能
	864
	

	
	3
	配光性能
	功能
	1440
	

	汽车前位灯、后位灯、制动灯、后雾灯、昼间行驶灯、牌照板照明装置、转向灯（LED）
	1
	光色
	功能
	864
	

	
	2
	配光性能
	功能
	2160
	

	
	3
	顺序点亮功能检查
	功能
	900
	

	倒车灯（灯丝灯泡）
	1
	光电参数
	灯丝
	720
	

	
	2
	光色
	功能
	864
	

	
	3
	配光性能
	功能
	1440
	

	倒车灯（LED）
	1
	光色
	功能
	864
	

	
	2
	配光性能
	功能
	2160
	

	机动车回复反射器（IA类）
	1
	一般规定
	次
	180
	

	
	2
	形状、尺寸、结构
	次
	180
	

	
	3
	色度
	次
	360
	

	
	4
	光度(CIL值)
	次
	1800
	

	
	5
	耐透水性试验（复测光度1个点）
	次
	1200
	

	
	6
	耐燃油试验（复测夜间颜色）
	次
	900
	

	
	7
	耐润滑油试验（复测夜间颜色）
	次
	810
	

	
	8
	耐腐蚀性试验（复测夜间颜色）
	次
	1260
	

	
	9
	耐热性试验（复测光度）
	次
	2700
	

	机动车回复反射器（IB类）
	1
	一般规定
	次
	180
	

	
	2
	形状、尺寸、结构
	次
	180
	

	
	3
	色度
	次
	360
	

	
	4
	光度(CIL值)
	次
	1800
	

	
	5
	防尘防水（复测光度1个点）
	次
	1350
	

	
	6
	耐燃油试验（复测夜间颜色）
	次
	900
	

	
	7
	耐润滑油试验（复测夜间颜色）
	次
	810
	

	
	8
	耐腐蚀性试验（复测夜间颜色）
	次
	1260
	

	
	9
	耐热性试验（复测光度）
	次
	2700
	

	摩托车前照灯
	1
	光电参数（4灯丝，远近光）
	次
	504
	

	
	2
	色度（远近光）
	次
	360
	

	
	3
	配光性能（远近光）
	次
	4176
	

	
	4
	照度和色度稳定性（LED光源）
	次
	3240
	

	
	5
	点灯12h并复测（LED光源）
	次
	4000
	

	
	6
	点灯12h并复测（灯丝光源）
	次
	3600
	

	
	7
	污染复测（LED光源）
	次
	1000
	

	
	8
	污染复测（灯丝光源）
	次
	900
	

	
	9
	明暗截止线变化（LED光源）
	次
	800
	

	
	10
	明暗截止线变化（灯丝光源）
	次
	720
	

	
	11
	机械磨损（塑料配光镜）
	次
	900
	

	
	12
	涂层附着力（塑料配光镜）
	次
	180
	

	
	13
	显色性（LED光源远近光）
	次
	800
	

	
	14
	UV含量
	次
	1200
	

	
	15
	目标光通量
	次
	560
	

	
	16
	抗UV辐射组件
	次
	15000
	低UV辐射光源或光学组件已使用抗UV防护免做，认可报告

	
	17
	ADB系统
	次
	6000
	

	摩托车前位灯、后位灯、制动灯、后牌照板照明装置、转向信号灯、倒车灯
	1
	光电参数
	次
	252
	

	
	2
	色度
	次
	180
	若有发光徽标，做两次试验，收费两次

	
	3
	配光性能
	次
	1368
	若有发光徽标，做两次试验，收费两次

	
	4
	顺序开启要求
	次
	900
	


