
电动自行车产品强制性认证检测收费标准

产品名称：电动自行车  

检测标准：GB 42295-2022
	电动自行车电气安全型式试验费用
	

	序号
	检验项目               
	试验收费
	备注

	1
	通则
	GB 17761相关电气安全要求
	/
	

	
	
	蓄电池组要求
	铅酸蓄电池组
	4200
	

	2
	标识与警示语
	100
	

	3
	布线、导线与连接
	布线
	400
	

	
	
	导线
	600
	

	
	
	连接
	500
	

	
	
	接触电阻
	500
	

	4
	电压
	400
	

	5
	绝缘电阻
	常温
	1300
	涉及部件：蓄电池系统、保护装置（熔断器、断路器、空气开关不适用）、电动机、控制器、断电闸把、开关、电门锁、调速转把、仪表、灯具（前灯、后灯）、闪光器、防盗器、鸣号装置      每个部件100元

	
	
	发热
	500
	

	
	
	高温
	1300
	涉及部件：蓄电池系统、保护装置（熔断器、断路器、空气开关不适用）、电动机、控制器、断电闸把、开关、电门锁、调速转把、仪表、灯具（前灯、后灯）、闪光器、防盗器、鸣号装置      每个部件100元

	
	
	低温贮存
	1300
	涉及部件：蓄电池系统、保护装置（熔断器、断路器、空气开关不适用）、电动机、控制器、断电闸把、开关、电门锁、调速转把、仪表、灯具（前灯、后灯）、闪光器、防盗器、鸣号装置      每个部件100元

	
	
	恒定湿热
	200
	灯具（前灯、后灯）；每个100元

	
	
	振动
	1300
	涉及部件：蓄电池系统、保护装置（熔断器、断路器、空气开关不适用）、电动机、控制器、断电闸把、开关、电门锁、调速转把、仪表、灯具（前灯、后灯）、闪光器、防盗器、鸣号装置      每个部件100元

	6
	电气强度
	1300
	电气强度：11个    电机和控制器、蓄电池系统、保护装置（熔断器、断路器、空气开关不适用）、断电闸把、开关、电门锁、调速转把、仪表、闪光器、防盗器、鸣号装置     每个130元

	7
	发热
	3000
	涉及部件：电机和控制器、仪表、灯具（前灯、后灯）、保护装置   每个600元

	8
	防护
	对触及带电部分的防护
	700
	

	
	
	外露可导电部分触电防护
	550
	

	
	
	短路防护
	500
	

	
	
	温度异常报警
	900
	

	
	
	互认协同充电
	600
	

	9
	耐温与耐湿
	恒定湿热
	1000
	

	
	
	耐高温
	电动机和控制器
	800
	

	
	
	
	仪表
	500
	

	
	
	
	灯具、防盗器、闪光器
	500
	

	
	
	
	鸣号装置、调速转把、断电闸把
	500
	

	
	
	
	开关、电门锁
	800
	

	
	
	
	保护装置
	800
	

	
	
	耐低温贮存
	500
	

	10
	振动与冲击
	振动
	800
	

	
	
	冲击
	铅酸蓄电池组
	1000
	


检测标准：GB 43854-2024
	序号
	检验项目               
	试验收费

	1
	电池
	标志
	100

	
	
	过充电　
	1500

	
	
	过放电
	1000

	
	
	外部短路
	1500

	
	
	热滥用
	2000

	
	
	针刺
	2500

	费用合计
	8600


	序号
	检验项目               
	试验收费

	1
	电池组
	标志
	400

	
	
	I2（A）放电　
	3000

	
	
	静电放电
	1800

	
	
	过放电
	1000

	
	
	过充电
	1000

	
	
	温度保护
	1000

	
	
	外部短路
	1500

	
	
	互认协同充电
	500

	1
	
	数据采集
	500

	
	
	绝缘电阻
	500

	
	
	挤压
	2500

	
	
	加速度冲击
	1200

	
	
	振动
	3500

	
	
	自由跌落
	800

	
	
	提把强度
	800

	
	
	阻燃性a
	2000

	
	
	低气压
	800

	
	
	过流放电
	1500

	
	
	温度循环
	2500

	
	
	浸水
	800

	
	
	盐雾
	5000

	
	
	湿热循环
	3600

	
	
	热扩散
	5000

	费用合计
	41200


