GB 17761-2024 
	序号
	检验项目               
	对应条款
	试验收费

	
	
	
	（预算）

	1
	整车标志                 
	铭牌
	5.1
	50

	
	
	整车编码　
	5.2
	500

	
	
	电动机编码
	5.3
	50

	
	
	号牌安装位置
	5.4
	50

	
	
	产品合格证
	5.5
	50

	2
	整车安全
	车速限值
	车速限值（电驱动）
	6.1.1.1a)
	300

	
	
	
	车速限值（电助力）
	6.1.1.1b)
	200

	
	
	制动性能　
	6.1.2
	800

	
	
	整车质量
	6.1.3
	130

	
	
	脚踏骑行能力
	是否安装脚踏动力装置
	6.1.4.1a)
	50

	
	
	
	脚踏骑行能力
	6.1.4.1b)
	100

	
	
	
	两曲柄外侧面最大距离
	6.1.4.1c)
	100

	
	
	
	鞍座前端水平位置
	6.1.4.1d)
	100

	
	
	尺寸限值
	尺寸
	6.1.5.1a)
	300

	
	
	
	鞍座长度
	6.1.5.1b)
	

	
	
	
	衣架宽度
	6.1.5.1c)
	

	
	
	结构
	脚蹬间隙
	6.1.6.1
	120

	
	
	
	突出物
	6.1.6.2
	120

	
	
	
	防碰擦
	6.1.6.3
	100

	
	
	车速提示音
	提示音的车速值
	6.1.7.1
	450

	
	
	
	提示音声压级
	6.1.7.2
	

	
	
	淋水涉水性能
	6.1.8.1
	2000

	
	
	数据存储功能
	6.1.9
	300

	3
	机械安全
	车架/前叉组合件
	振动强度
	6.2.1.1
	800

	
	
	
	冲击试验(重物落下)
	6.2.1.2.1
	1650

	
	
	
	冲击强度（车架/前叉组合件落下）
	6.2.1.3.1
	

	
	
	把立管和鞍管
	把立管安全线
	6.2.2.1
	100

	
	
	
	把立管弯曲强度
	6.2.2.2
	400

	
	
	
	鞍管安全线
	6.2.2.3
	100

	
	
	反射器、照明和鸣号装置
	后反射器
	安装
	6.2.3.1
	1000

	
	
	
	
	光学要求
	6.2.3.1
	

	
	
	
	侧反射器
	安装
	6.2.3.1
	1000

	
	
	
	
	光学要求
	6.2.3.1
	

	
	
	
	脚蹬反射器
	安装
	6.2.3.1
	1000

	
	
	
	
	光学要求
	6.2.3.1
	

	
	
	
	照明
	安装
	6.2.3.2
	2000（1000/
种光色）

	
	
	
	
	亮度值
	6.2.3.2
	

	
	
	
	鸣号装置
	安装
	6.2.3.3
	100

	
	
	
	
	声压级
	6.2.3.3
	

	4
	电气安全
	电气装置
	导线布线
	6.3.1.1
	100

	
	
	
	短路保护
	6.3.1.2
	30

	
	
	控制系统
	制动断电功能
	6.3.2.1
	100

	
	
	
	过流保护功能
	6.3.2.2
	200

	
	
	
	防失控功能
	6.3.2.3
	100

	
	
	电动机
	电动机额定连续输出功率　
	6.3.3.1
	860

	
	
	
	电动机低速运行转矩
	6.3.3.2
	600

	
	
	
	电动机空载反电动势
	6.3.3.3
	200

	
	
	
	电动机电感值差异系数
	6.3.3.4
	200

	
	
	充电器
	6.3.4
	50

	
	
	电池和电池组
	6.3.5
	480

	5
	防火阻燃
	防火阻燃要求
	主回路、主回路连接的电气部件
	6.4.1a)
	800元/材料

	
	
	
	次回路、次回路连接的电气部件
	
	800元/材料

	
	
	
	弹性软垫（填充发泡材料）
	6.4.1b)
	1500元/材料

	
	
	
	纺织品类非金属材料（座椅包布）
	6.4.1c)
	2000元/材料

	
	
	
	皮革类非金属材料（包覆皮革）
	6.4.1d)
	2000元/材料

	
	
	
	与电池直接接触的非金属材料
	6.4.1e)
	800元/材料

	
	
	
	所有电气回路导线
	6.4.1f)
	2000元/材料

	
	
	
	其他非金属材料
	前泥板
	6.4.1g)
	800元/材料

	
	
	
	
	后泥板
	
	800元/材料

	
	
	
	
	装饰性部件
	
	800元/材料

	6
	塑料占比
	6.5.1
	800

	7
	北斗定位功能
	北斗模块的安装
	6.6.1
	200

	
	
	信号接收及处理
	6.6.2
	2000

	
	
	定位及异常状态检测
	6.6.3
	2000

	8
	通信与动态安全监测
	通信功能
	6.6.4
	300

	
	
	动态安全监测
	6.7.1
	3000

	
	
	信息发送频次
	6.7.2
	2000

	9
	防篡改
	电池组防篡改
	6.7.3
	500

	
	
	控制器防篡改
	6.8.1
	500

	
	
	限速器防篡改
	6.8.2
	500

	10
	使用说明书
	6.8.3
	200

	11
	头盔
	6.9
	20

	合计：
	28960
（防火阻燃未计入）



