附表1：型式试验项目、程序
	组号
	检验项目
	要求
	试验方法
	周期（d）
	样品编号
	费用

	1
	电池
	标志
	5.1.6
	6.3.6
	1
	1 #～10 #
	100

	
	
	过充电
	5.1.1
	6.3.1
	2
	1#、2#
	1500

	
	
	过放电
	5.1.2
	6.3.2
	2
	3#、4#
	1000

	
	
	外部短路
	5.1.3
	6.3.3
	2
	5#、6#
	1500

	
	
	热滥用
	5.1.4
	6.3.4
	2
	7#、8#
	2000

	
	
	针刺
	5.1.5
	6.3.5
	2
	9#、10#
	2500

	合计
	
	
	
	
	
	8600

	2
	电池组
	标志
	5.2.7
	6.4.7
	1
	1 #～12 #
	400

	
	
	I2（A）放电
	6.2.2.3
	6.2.2.3
	4
	1 #～12 #
	3000

	
	
	静电放电
	5.2.1.1
	6.4.1.1
	2
	2 #、3 # 、9#
	1800

	
	
	过放电
	5.2.1.3
	6.4.1.3
	2
	2 #
	1000

	
	
	过充电
	5.2.1.2
	6.4.1.2
	2
	2 #
	1000

	
	
	温度保护
	5.2.1.6
	6.4.1.6
	4
	3 #
	1000

	
	
	外部短路
	5.2.1.4
	6.4.1.4
	2
	3 #
	1500

	
	
	互认协同充电
	5.2.5
	6.4.5
	1
	4 # 
	500

	
	
	数据采集
	5.2.6
	6.4.6
	1
	4 # 
	500

	
	
	绝缘电阻
	5.2.1.7
	6.4.1.7
	2
	5 #
	500

	
	
	挤压
	5.2.2.1
	6.4.2.1
	2
	4 #、5 # 
	2500

	
	
	加速度冲击
	5.2.2.2
	6.4.2.2
	2
	6 #
	1200

	
	
	振动
	5.2.2.3
	6.4.2.3
	4
	7 #
	3500

	
	
	自由跌落
	5.2.2.4
	6.4.2.4
	2
	8 #
	800

	
	
	提把强度
	5.2.2.5
	6.4.2.5
	1
	6 #
	800

	
	
	阻燃性a
	5.2.3.6
	6.4.3.6
	10
	2 #～3 #
	2000

	
	
	低气压
	5.2.3.1
	6.4.3.1
	2
	9 #
	800

	
	
	过流放电
	5.2.1.5
	6.4.1.5
	2
	2 #
	1500

	
	
	温度循环
	5.2.3.2
	6.4.3.2
	7
	10 #
	2500

	
	
	浸水
	5.2.3.3
	6.4.3.3
	3
	7 #
	800

	
	
	盐雾
	5.2.3.4
	6.4.3.4
	9
	11 # 
	5000

	
	
	湿热循环
	5.2.3.5
	6.4.3.5
	8
	12 #
	3600

	
	
	热扩散
	5.2.4
	6.4.4
	2
	1 # 
	5000

	合计
	
	
	
	25
	
	41200

	电池模组合计
	
	
	
	
	49800元

	1）a可使用与壳体、印制板、导线材料一致的测试样件。
2）同一编号样品的试验按本表中项目列出的先后顺序执行。



