汽车用制动器衬片CCC认证检测费收费标准
本价格为CQC指导价格，实际费用以各实验室公示的费用为准。

	衬片类型
	检测项目
	GB 5763-2018标准条款
	单位
	收费

	M1、M2、N1、O1、O2类车辆用
	鼓式制动器衬片
	1
	石棉含量
	4.1.1/5.1
	次
	1500

	
	
	2
	有害元素
	4.1.2/5.2
	次
	1600

	
	
	3
	摩擦性能（小样台架试验）
	4.2.1/5.3.1
	次
	4500

	
	
	4
	剪切强度试验（粘结型）
	4.3/5.4
	次
	600

	
	
	合计
	8200

	
	盘式制动器衬片
	1
	石棉含量
	4.1.1/5.1
	次
	1500

	
	
	2
	有害元素
	4.1.2/5.2
	次
	1600

	
	
	3
	摩擦性能（拖曳试验）
	4.2.2/5.3.2
	次
	6000

	
	
	4
	剪切强度试验（粘结型）
	4.3/5.4
	次
	600

	
	
	合计
	9700

	M3、N2、N3、O3、O4类车辆用
	盘式和鼓式制动器衬片
	1
	石棉含量
	4.1.1/5.1
	次
	1500

	
	
	2
	有害元素
	4.1.2/5.2
	次
	1600

	
	
	3
	摩擦性能（拖曳试验）
	4.2.3/5.3.2
	次
	6000

	
	
	4
	剪切强度试验（粘结型）
	4.3/5.4
	次
	600

	
	
	合计
	9700


说明：单一产品的检测费按实际发生的检测项目进行计算。若同一报告中需要产品补充差异测试时，应按实际发生的差异检测项目计算费用。
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